**附件一：**剑阁县人民医院拟购设备清单及基本要求

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 调研时间 | 产品名称 | 数量 | 基本要求 |
| 2022年04月26日14:00 | （光学相干断层扫描仪）OCT | 一台 | 可扫描黄斑，视盘，前节；视网膜厚度分析,进展性分析,角膜厚度分析,配图文工作站。 |
| 眼底照相机 | 一台 | 带眼底照相，荧光造影功能。 |
| 综合验光仪 | 一台 | 配电动升降椅，有投影仪固定支架，20种以上图标选择。 |
| 电脑验光仪 | 一台 | 带角膜曲率功能。 |
| 手术显微镜 | 一台 | 双人双目，可满足眼科前节手术。 |
| 超声乳化仪 | 一台 | 双手柄，可做2.2mm切口，带前段玻切功能。 |
| 光学生物测量仪 | 一台 | 可测量眼轴长度，瞳孔直径，晶体厚度，视网膜厚度，角膜曲率，角膜直径，前房深度。 |

**附件二**  **设备市场调研参数配置价格表**

公司名称: 时 间：

公司代表： 电话号码：

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 设备型号 |  |
| 主要配置、参数 |  | | |
| 售后、付款方式 |  | | |
| 第一次报价 |  | | |
| 第二次报价 |  | | |
| 备注 |  | | |